**Выписка из Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в части использования открытого огня, для уничтожения сухой растительности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выжигание сухой растительности запрещено** | **Допускается выжигание сухой растительности** |
| на **землях** сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (п. 185 ППР в РФ);в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов (п. 238 ППР в РФ);под мостами (п. 240 ППР в РФ). | на земельных **участках** (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что (п. 63 ППР в РФ):участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии **не менее 50 метров** от ближайшего объекта защиты;территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена **в радиусе 30 метров** от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной **не менее 1,4 метра**;на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, **не введен особый противопожарный режим**;лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и **обеспечены первичными средствами пожаротушения**.Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории. |
| Сжигание сухой растительности запрещено | Допускается сжигание сухой растительности |
| в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями (п. 65 ППР в РФ);вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов (п. 66 ППР в РФ);в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов (п. 238 ППР в РФ);под мостами (п.240 ППР в РФ). | на земельных **участках** в границах полос отвода и охранных зон железных дорог (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах, в пределах населенных пунктов, на участках, граничащих с особыми природными зонами) может производиться владельцем железнодорожных путей в безветренную погоду при условии, что (п. 239 ППР в РФ):в районе сжигания установился устойчивый снежный покров толщиной **не менее 5 сантиметров**, весь процесс сжигания осуществляется под контролем представителей владельца железнодорожных путей;участок для сжигания находится на расстоянии **не менее 10 метров** от леса, объектов железнодорожного транспорта;участок для сжигания отделен противопожарной минерализованной полосой шириной **не менее 1,4 метра**;территория вокруг участка для сжигания очищена в радиусе **не менее 15 метров** от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, на территории, включающей участок для сжигания, не действует особый противопожарный режим На землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов при соблюдении требований приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ:использование открытого огня должно осуществляться **в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:**а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) **не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре** или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, **объемом не более 1 куб. метра**;б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии **не менее 50 метров** от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), **100 метров** - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка **и 30 метров** - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии **не менее 15 метров** до зданий, сооружений и иных построек;в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена **в радиусе 10 метров** от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной **не менее 0,4 метра**;г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в», могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения **до 3 метров.** При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования подпунктов «а - г». При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано **не менее 2 человек**, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.**Использование открытого огня запрещается:**на торфяных почвах;при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;под кронами деревьев хвойных пород;в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.**В процессе использования открытого огня запрещается:**осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). |

**\*Земельный участок - часть поверхности земли, границы которой определены в порядке, установленном законом (ч. 1 ст. 141.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 – ФЗ).**